72000 m³/h除臭设备清单
	编号
	设备名称
	型号规格
	单 位
	数量

	
1
	
化学洗涤塔
	设备尺寸： ￠4600×8500mm
材质：PP。设备含填料，人孔，视镜
, 循环水箱等。
	
套
	
1

	2
	喷淋循环泵
	Q= 130m3/h ，H=22m ，P=30kw
	台
	2

	4
	循环水箱
	V=2m3
材质：PP。配套液位计
	台
	2

	5
	喷淋管阀件
	含转子流量计，Y型过滤器，阀门等
	套
	2

	6
	加药装置
	JY-1，加药桶，搅拌机，计量泵等。
	套
	2

	7
	引风机
	Q=35000m3/h ，P=3000Pa N=55KW ，变频电机。
	台
	2

	
8
	
控制系统
	柜体户外不锈钢，电器元件正泰，PLC西门子，变频器国产，含电线及桥架
	
套
	
1

	9
	复合光催化离子净化设备
	4000*3500*2500mm材质SS304，N=3.5KW
	套
	1

	10
	生物除臭塔
	Φ5200×8500mm
配套保护支架及爬梯
	套
	1

	11
	排气筒
	￠ 600×25000mm（H）配套保护支架及爬梯
	套
	3

	12
	设备间连接管道
	￠60~ ￠ 1300mm，PP材质
	批
	1

	13
	待宰圈除臭管道系统
	￠200~ ￠ 600mm，PP材质
	批
	1

	14
	污水站除臭管道系统
	￠200~ ￠ 600mm，PP材质
	批
	1

	15
	屠宰车间除臭管道系统
	￠200~ ￠ 600mm，PP材质
	批
	1
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