	采购要求
	报价

	3.2.技术要求
采购包1：
标的名称：茎叶风选机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	茎叶风选机（含安装调试）
	1.主体材质：06Cr19Ni10（S30408，俗称304），满足食品接触GB 4806.9-2023
2.外形尺寸：600mm×700mm×3600mm
3.额定功率不低于5.5kW；
4.小时通风流量≥25000m³。


标的名称：洗菜机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	洗菜机（含安装调试）
	1.主体材质：06Cr19Ni10（S30408，俗称304）满足食品接触GB 4806.9-2023
2.外形尺寸：1000mm×5000mm
3.额定功率不低于5kW；
4.小时处理产量≥3.2t/h。


标的名称：直线振动筛
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	直线振动筛（含安装调试）
	1.主体材质：06Cr19Ni10（S30408，俗称304）满足食品接触GB 4806.9-2023
2.外形尺寸：1200mm×2000mm
3.额定功率不低于1.1kW。


标的名称：切菜机送料输送带
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	切菜机送料输送带（含安装调试）
	1.机架材质：06Cr19Ni10（S30408，俗称304），满足食品接触GB 4806.9-2023；输送带为食品级PU材质，符合GB4806.7；
2.外形尺寸：1000mm×4200mm
3.额定功率不低于1.5kW。


标的名称：上圆筛输送机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	上圆筛输送机（含安装调试）
	1.主体材质：06Cr19Ni10（S30408，俗称304），满足食品接触GB 4806.9-2023，
2.外形尺寸：500mm×8200mm
3.额定功率不低于1.5kW。


标的名称：圆振动筛
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	圆振动筛（含安装调试）
	1.主体材质：06Cr19Ni10（S30408，俗称304），满足食品接触GB 4806.9-2023，
2.外形尺寸：1500mm×1200mm
3.额定功率不低于3kW。


标的名称：双出料口输送机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	双出料口输送机（含安装调试）
	1.机架材质：06Cr19Ni10（S30408，俗称304），满足食品接触GB 4806.9-2023；输送带食品级PU材质；
2.外形尺寸：400mm×2500mm
3.额定功率不低于1.5kW。


标的名称：回头输送机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	回头输送机（含安装调试）
	 1.机架材质：06Cr19Ni10（S30408，俗称304），满足食品接触GB 4806.9-2023；
2.外形尺寸：400mm×4200mm
3.额定功率不低于1.5kW。


标的名称：上搅拌输送机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	上搅拌输送机（含安装调试）
	1.主体材质：06Cr19Ni10（S30408，俗称304），满足食品接触GB 4806.9-2023；
2.外形尺寸：500mm×7500mm
3.额定功率不低于1.5kW。


标的名称：拌盐机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	拌盐机（含安装调试）
	1.主体材质：06Cr19Ni10（S30408，俗称304）,满足食品接触GB 4806.9-2023；
2.筒体直径850mm
3.额定功率不低于1.5kW；
4.小时处理产量≥3.2t/h。


标的名称：电控箱
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	电控箱（含安装调试）
	 1.箱体外壳：06Cr19Ni10（S30408，俗称304），防腐防潮，适配食品加工车间高盐潮湿环境；
2.外形尺寸：600mm×1300mm
3.配套适配整机全部电气元件，具备漏电、过载、短路保护功能


标的名称：剁椒机（无导柱）
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	剁椒机（无导柱）（含安装调试）
	1.整机护板统一采用06Cr19Ni10（S30408）不锈钢，配套金属构件整体做热镀锌防锈防腐处理，全部金属材质符合食品接触GB 4806.9-2023；
2.外形尺寸：550mm×1300mm
3.额定功率不低于1.5kW；配套食品级PU输送带，有效切割宽度≥360mm；
4.每台标配刀具4片、棘轮1个、随机工具1套。


标的名称：平衡输送机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	平衡输送机（含安装调试）
	 1.主体材质：06Cr19Ni10（S30408，俗称304），满足食品接触GB 4806.9-2023；
2.外形尺寸：800mm×9000mm
3.额定功率不低于1.5kW。


标的名称：自动称重设备
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	自动称重设备（含安装调试）
	 1.接触物料部位：06Cr19Ni10（S30408，俗称304），满足食品接触GB 4806.9-2023；
2.外形尺寸600mm×700mm
3.工作电压12V，配备数字称重显示屏；
4.最大称重载荷≥600kg。


标的名称：备品备件
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	备品备件（含安装调试）
	1.包含本项目全部设备配套辅材、易损备品备件；负责全部设备、辅材运输、装卸、现场就位、安装、调试，直至验收合格交付采购人。


标的名称：800型真空包装机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	800型真空包装机（含安装调试）
	1.真空泵抽气速率≥200m³/h；
2.真空腔体进气口径370mm×40mm
3.接触食品物料材质：06Cr17Ni12Mo2（S31608，俗称316）不锈钢，适配高盐泡菜耐腐蚀工况；
4.标准800机型，配套完整真空系统；
5.额定功率不低于4.0kW。


标的名称：无动力滚筒输送机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	无动力滚筒输送机（含安装调试）
	 1.机架、滚筒材质：06Cr19Ni10（S30408，俗称304），符合GB 4806.9-2023；
2.外形尺寸：3000mm×1100mm
3.无动力结构，滚筒排布间距均匀。


标的名称：不锈钢板车
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	不锈钢板车（含安装调试）
	1.整车材质：06Cr19Ni10（S30408，俗称304），满足食品接触GB 4806.9-2023；
2.外形规格700mm×900mm；额定承载重量≥1.2t，承重指标量化达标。


标的名称：塑料筐
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	塑料筐（含安装调试）
	 1.外形尺寸：750mm×500mm×400mm
2.材质：全新原生HDPE食品接触级塑料，符合GB 4806.1-2016、GB 4806.7-2023，耐高盐酸碱长期浸泡无析出有害物质；


标的名称：灌装机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	灌装机（含安装调试）
	1.灌装量程：200mL~4800mL；小时灌装产量≥3.2t/h；
2.整机外形规格：宽500mm×深500mm×高1000mm;
3.接触物料材质：06Cr19Ni10（S30408，俗称304），符合食品接触GB 4806.9-2023。


标的名称：打酱机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	打酱机（含安装调试）
	1.小时处理产量≥3.3t/h；
2.整机外形规格：长1200mm×宽600mm×高1200mm；
3.接触酱料材质：06Cr19Ni10（S30408），适配泡菜酱料搅拌加工，


标的名称：塑料托盘
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	塑料托盘（含安装调试）
	1.外形尺寸：1100mm×1100mm，
2.材质：全新原生HDPE食品接触级塑料，符合GB 4806.1-2016、GB 4806.7-2023，额定承载≥1t，耐酸碱，


标的名称：拌料桶
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	拌料桶（含安装调试）
	1.单次装载物料容量2吨；
2.外形规格适配2吨物料装载；
3.材质：全新原生HDPE食品接触级塑料，符合GB 4806.7-2023，耐泡菜高盐酸碱物料浸泡，无有害物质析出。


标的名称：拌料泵
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	拌料泵（含安装调试）
	 1.额定功率不低于4kW；
2.过流接触酱料部位：06Cr19Ni10（S30408）不锈钢，符合食品接触GB 4806.9-2023，适配泡菜酱料输送；
3.配套驱动电机额定功率不低于1.5kW。


标的名称：地叉牛车
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	地叉牛车（含安装调试）
	1. 驱动类型：全电动地牛叉车（电驱动），蓄电池供电，室内静音无污染，适配食品加工车间；
2. 额定承载重量≥3 吨；
3. 最低落叉高度≤90mm，最大举升高度≥2000mm；
4. 电池：大容量铅酸免维护蓄电池，单次满电连续作业≥6 小时，配套智能充电机；
5. 操作：手柄式无级调速，前进 / 后退 / 升降电动控制，带紧急断电、刹车锁止；
6. 货叉表面 S30408 不锈钢包边防腐，整机防水防尘，适合潮湿腌制车间；
7. 转弯半径小，适配车间狭窄通道转运塑料筐、塑料桶、托盘物料。

	2
	★
	
	注：本章技术参数等于或优于均视为符合技术要求，未标注区间的技术参数数值，偏离范围≤±5%视为符合。
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